|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| **Filtr 1800** |  |  |  |  |
| Żwir 2-8 mm (kg) | 400 |  |  |  |
| Żwir 0,8-2 mm(kg) | 400 |  |  |  |
| Piasek 0,4-0,8(kg) | 1525 |  |  |  |
| Hydroantracyt (L) | 1500 |  |  |  |
| Usługa wymiany i wywozu starego złoża | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ilość filtrów | 2 |  |  |  |
| **Filtr 2000** |  |  |  |  |
| Nazwa | Ilość |  |  |  |
| Żwir 2-8 mm (kg) | 500 |  |  |  |
| Żwir 0,8-2 mm (kg) | 500 |  |  |  |
| Piasek 0,4-0,8(kg) | 1884 |  |  |  |
| Hydroantracyt (L) | 1884 |  |  |  |
| Usługa wymiany i wywozu starego złoża | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ilość filtrów | 2 |  |  |  |